**Универсальные винтовые домкраты**



Описание:

Универсальные винтовые домкраты, позволяющие решать большой спектр задач. Представлены в двух исполнения: ходовой винт или ходовая гайка. Возможна компоновка с электродвигателями. Отличительными особенностями данного типа механизмов являются: модульность сборки, закаленные и шлифованные винты, долговечная смазка.

Величина хода: до 5 м.

Параметры:

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон передаточных чисел  | 1:5 - 1:30  |
| Тяговое усилие  | 500 кг - 60 000 кг  |

ДОБАВИТЬ В ЗАЯВКУ

Система обозначений

Документы для скачивания

